Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zakup fabrycznie nowych radiotelefonów przenośnych certyfikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego

1. **Parametry Techniczne:**
2. Ilość kanałów nie mniej niż 16
3. Zakres częstotliwości: VHF (136-174 MHz)
4. Odstęp międzykanałowy 12.5 kHz/25 kHz
5. Sygnalizacja CTCSS/DCS
6. Typ akumulatora Litowo-jonowy nie mnie niż 1400mAh (zalecany przez producenta radiotelefonu)
7. Odporność na warunki atmosferyczne, norma wytrzymałości **IP67.**
8. **Skład zestawu radiotelefonu przenośnego**:
9. Radiotelefon przenośny
10. Akumulator Litowo-jonowy
11. Antena
12. Ładowarka biurkowa
13. Futerał skurzany z paskiem
14. Klips na pasek
15. Dodatkowy akumulator Litowo-jonowy

Radiotelefon przenośny musi spełniać wymogi techniczne i funkcjonalne do użytku w kolejowej sieci radiokomunikacyjnej.

Okres gwarancji na radiotelefon nie mniej niż 36 miesięcy, akcesoria nie mniej niż 12 miesięcy.

Jednorazowe szkolenie z użytkowania radiotelefonu przenośnego dla wybranych pracowników w siedzibie Zamawiającego.